附件：

项目概况与技术参数及最高限价

一、项目概况

本项目为衡水市园林中心2021年三轮打药车采购项目，采购9辆打药三轮车及1辆燃油三轮车。

二、最高限价

本项目预算18万元，报价总金额不得超过18万元。

1. 技术参数

1、打药三轮车（9辆）参数

（1）三轮车参数：

车辆种类：正三轮摩托车

燃油种类：汽油

排气量ml：≥149

排放标准：≥国四

额定最大载质量：≥350

前轮制动方式：鼓式

后轮制动方式：鼓式

前轮制动操作方式：脚制式

后轮制动操作方式：脚制式

转向形式：方向把

座位数：1人

发动机功率：≥8.5

（2）打药泵参数（最低配置）：

打药泵种类：陶瓷免加黄油三缸柱塞泵

转速：800-1200r.p.m

压力：10 - 40kg/cm²

流量：30 - 50L/min

功率：3.0KW

泵头材质：加厚铸铁

1. 汽油机参数（最低配置）

 燃油牌号：92号无铅汽油

 排量：163mL

 功率：3.05Kw

转数：3600转/分钟

汽油机型式：单缸、四冲程、强制空气冷却

压缩比：8.5 - 1

需具备高可靠性、高品质、低排放，以及紧凑设计带来的可广泛搭载互换等优点。可搭载轻负荷类水泵和微耕机、管理机、打药机等产品。

1. 水箱参数

 水箱材质：玻璃钢

 水箱容积：0.85m³

水箱尺寸：7mm厚方桶，圆角，103cm×103cm×80cm(长×宽×高)。

1. 固定架子

架子材质：里外镀锌方管。

方钢壁厚：1.8mm。

架子尺寸：根据所采购汽油机以及柱塞泵大小订制，为确保安全，需固定在汽油三轮车后斗上，并保证拆卸方便。

1. 气线

柔软型，可承受压力不得低于100kg。

长度：30米/盘。

1. 打药枪

1.2米远程铜头高压喷枪，打药高度不得低于20米。

9套打药设施（水箱、汽油机、打药泵、气线及打药枪）需固定在9辆三轮车后斗上并可拆卸。打药设备需放在后斗内，不得超出后斗横向范围。

2、燃油三轮车（1辆）参数

车辆种类：正三轮摩托车

燃油种类：汽油

排气量ml：≥149

排放标准：≥国四

额定最大载质量：≥350

前轮制动方式：鼓式

后轮制动方式：鼓式

前轮制动操作方式：脚制式

后轮制动操作方式：脚制式

转向形式：方向把

座位数：1人

发动机功率：≥8.5

三轮摩托车及配套设施三包期限不得低于国家规定。